|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** |
| **По открытому запросу предложений в электронной форме № 145 216** |
| **Для нужд: АО "Газпром газораспределение Обнинск"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Предмет закупки.** | **ОКДП** | **ОКВЭД** |
|  |  |
| №
п/п | Наименование предмета закупки | Ед.
изм. | Колич
ество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Костюм летний мужской из АЭС тканей с МВО свойствами для руководителя (Размеры:
"56-58/182-188" - 2 Комплект) | Комплект | 2,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Обнинск" | 249033 Калужская область г. Обнинск Пионерский проезд д. 14 |
| Технические характеристики предмета закупки | Костюм летний (куртка, брюки), с логотипом согласно СТО Газпром газораспределение 8.3-2015. Образец логотипа – Приложение №1 к Техническому заданию. Нанесение логотипа – термопечать.
Ткань: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета, 220 – 270 г/м. Состав ткани Хлопок – 80, ПЭ – 20, вкл. антистатическую нить%. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:– по основе– 650 – 800мс по утку 500 – 600. Раздирающая нагрузка ткани, 30 Н. Воздухопроницаемость, дм3/м2·с10 – 40. Стойкость к истиранию по плоскости, циклы3000 – 4000 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 ºС, %, не более: после 5 стирок – по основе -3.5, по утку-+2.0. Маслоо тталкивание, баллы, не менее: до стирки 90,после 5 стирок 80. Устойчивость окраски к воздействию, баллы:– света5,– стирки4– «пота»4– трения сухого/мокрого 4\4,– органического растворителя 4. Отделка ткани -Антимоскитная
Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл.
Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и конструкция костюма должны быть выполнены в соответствии ТУ 8572-001-73339504
Наличие обязательного соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Ткани и материалы должны быть сертифицированы, иметь документ, подтверждающий их санитарно-гигиеническую безопасность.
На момент поставки копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, передаваемые одновременно с поставкой товара, должны быть заверены оригинальной печатью завода изготовителя с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Год выпуска - 2018. |
| 2 | Костюм мужской летний из АЭС тканей с МВО свойствами (костюм ИТР) (Размеры:
"48-50/170-176" - 1 Комплект
"48-50/182-188" - 1 Комплект
"52-54/170-176" - 2 Комплект
"52-54/182-188" - 3 Комплект
"56-58/182-188" - 2 Комплект) | Комплект | 9,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Обнинск" | 249033 Калужская область г. Обнинск Пионерский проезд д. 14 |
| Технические характеристики предмета закупки | Костюм летний (куртка, брюки), с логотипом согласно СТО Газпром газораспределение 8.3-2015. Образец логотипа – Приложение №1 к Техническому заданию. Нанесение логотипа – термопечать.
Ткань: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета, 220 – 270 г/м. Состав ткани Хлопок – 80, ПЭ – 20, вкл. антистатическую нить%. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:– по основе– 650 – 800мс по утку 500 – 600. Раздирающая нагрузка ткани, 30 Н. Воздухопроницаемость, дм3/м2·с10 – 40. Стойкость к истиранию по плоскости, циклы3000 – 4000 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 ºС, %, не более: после 5 стирок – по основе -3.5, по утку-+2.0. Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки 90,после 5 стирок 80.
Устойчивость окраски к воздействию, баллы:– света5,– стирки4– «пота»4– трения сухого/мокрого 4\4,– органического растворителя 4. Отделка ткани –Антимоскитная. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл.
Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и конструкция костюма должны быть выполнены в соответствии ТУ 8572-003-73339504
Наличие обязательного соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Ткани и материалы должны быть сертифицированы, иметь документ, подтверждающий их санитарно-гигиеническую безопасность.
На момент поставки копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, передаваемые одновременно с поставкой товара, должны быть заверены оригинальной печатью завода изготовителя с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Год выпуска - 2018. |
| 3 | Костюм мужской летний из АЭС тканей с МВО свойствами (костюм для рабочих профессий) (Размеры:
"48-50/170-176" - 15 Комплект
"48-50/182-188" - 6 Комплект
"52-54/170-176" - 6 Комплект
"52-54/182-188" - 15 Комплект
"56-58/170-176" - 4 Комплект
"56-58/182-188" - 3 Комплект
"60-62/170-176" - 2 Комплект) | Комплект | 51,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Обнинск" | 249033 Калужская область г. Обнинск Пионерский проезд д. 14 |
| Технические характеристики предмета закупки | Костюм летний (куртка, полукомбинезон), с логотипом согласно СТО Газпром газораспределение 8.3-2015. Образец логотипа – Приложение №1 к Техническому заданию. Нанесение логотипа – термопечать.
Ткань: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета, 220 – 270 г/м. Состав ткани Хлопок – 80, ПЭ – 20, вкл. антистатическую нить%. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:– по основе– 650 – 800мс по утку 500 – 600. Раздирающая нагрузка ткани, 30 Н. Воздухопроницаемость, дм3/м2·с10 – 40. Стойкость к истиранию по плоскости, циклы3000 – 4000 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 ºС, %, не более: после 5 стирок – по основе -3.5, по утку-+2.0. Масло отталкивание, баллы, не менее: до стирки 90,после 5 стирок 80. Устойчивость окраски к воздействию, баллы:– света5,– стирки4– «пота»4– трения сухого/мокрого 4\4,– органического растворителя 4. Отделка ткани –Антимоскитная. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл.
Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и конструкция костюма должны быть выполнены в соответствии с ТУ 8572-003-73339504 Наличие обязательного соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Ткани и материалы должны быть сертифицированы, иметь документ, подтверждающий их санитарно-гигиеническую безопасность.
На момент поставки копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, передаваемые одновременно с поставкой товара, должны быть заверены оригинальной печатью завода изготовителя с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Год выпуска - 2018. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Условия поставки товаров** |
| Грузополучатель | АО "Газпром газораспределение Обнинск" |
| Место (адрес) поставки товаров | 249033 Калужская область г. Обнинск Пионерский проезд д. 14 |
| Срок (период) поставки товаров | От 30 до 45 календарных дней с даты заключения договора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 292 640,00 | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 44 640,00 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 248 000,00 |
| **Обязательное требование к условиям оплаты товара**  | В течение 45 дней с момента подписания товарной накладной, акта приема-передачи |